[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.46
nan=Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Sośniach 1310ETAP IIa -nadbudowa łącznika budynek B 
pe=1
op=1
opn=0	0	2	1	1	0	19	8	1	8.9	1	0	0	0	1.	1	1	0	1	1	1
prn=2	2	5	3	4	1	6	0	1
own=3	1	1	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	1	1	1
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=Koszty pośrednie	Koszty zakupu	Zysk	VAT
wn=			

[STRONA TYT]
na=KOSZTORYS INWESTORSKI	PRZEDMIAR
nfn=SAG.PROJEKT Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji
nb=Nadbudowa budynku łącznika - budynek "B" w Zespole Szkół w Sośniach
ab=Dz.ewid.nr 329/2, 335/2, 336/1, 372/1, (AM-1) obręb Sośnie
ni=G M I N A   S O Ś N I E
ai=ul. Wielkopolska 47; 63-435 Sośnie
nw=wyłoniony po przetargu
nk=Grzegorz Sąsiada	
dt=02.10.2020
cpv=45000000-7	Roboty budowlane
cpv=45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę
cpv=45200000-9	Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
cpv=45210000-2	Roboty budowlane w zakresie budynków
cpv=45260000-7	Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne
cpv=45400000-1	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
cpv=45300000-0	Roboty instalacyjne w budynkach
cpv=45310000-3	Roboty instalacyjne elektryczne
cpv=45330000-9	Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
pcn=3 kw. 2020

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	UWAGII I ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE DO KOSZORYSU1310 1310Wszystkie użyte w nimniejszej dokumentacji nazwy producentów, technologii i systemów są przykładowe i mają na celu wyłącznie wska-1310zanie standardu jakościowego przyjętych rozwiązań. W procesie realizacji możliwe jest zastosowanie produktów dowolnej firmy, techno-1310logii, systemu  równorzędnych technicznie, o takich samych parametrach lub lepszych, pod warunkiem zachowania standardów jakoś-1310ciowych, wytrzymałościowych oraz parametrów technicznych itp. Rozwiązania zamienne nie mogą być gorsze niż przywołane w doku-1310mentacji projektowej. 1310Ewentualne zmiany projektowe spowodowane różnicą zastosowanego w wyniku przetargu produktu, materiału obciążają wykonawcę.1310 1310Wszystkie rozwiązania zmienne każdorazowo muszą być uzgodnione z Zamawiającym.1310 1310Przedmiar robót powinien być odczytywany w powiązaniu ze STWiOR oraz rzeczywistymi wymiarami dokonywanymi1310podczas oględzin. Uważa się że Wykonawca dokładnie zapoznał się ze szczegółowym opisem robót, które należy wykonać 1310i sposobem ich wykonania. Całość robót ma być wykonana zgodnie z ich intencją i znaczeniem.1310Ilości wstawione w każdej pozycji Przedmiaru robót są wielkościami szacunkowymi określonym na podstawie rzeczywistych wymiarów1310dokonanych podczas oględzin.1310Roboty dodatkowe (o ile będą miały miejsce) będą mierzone na tych samych zasadach jak te, dla których podano ilości.1310Krótkie opisy pozycji w Przedmiarze Robót przedstawione są tylko dla celów indentyfikacyjnych i nie powinny w żaden sposób modyfiko-1310wać bądź anulować szczegółowego opisu. Wyceniając poszczególne pozycje, należy odnosić do stanu istniejacego remontowanego bu-1310dynku, informacji,1310instrukcji lub opisów robót i zastosowanych materiałów. Oczywistym jest też, że Roboty muszą być wykonane według zasad fachowego1310wykonawstwa i wskazówek Inwestora lub osoby wskazanej przez niego1310 1310KOSZTORYS NALEŻY BEZWZGLĘDNIE ROZPATRYWAĆ ZE PROJEKTEM WYKONAWCZYM, BUDOWLANYM ORAZ STWiOR

[NARZUTY NORMA 1]
na=VAT	V
wa=23	1	0	PLN
op=0	0
nc=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=66.3	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty zakupu	Kz
wa=8.9	1	0	PLN
op=1	1
nm=10

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=12	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS ZEST 109]
ty=M
na="EVI" - sucha mieszanka	0
id=202x047	3
jm=kg	033
ce=0	1602006018
cw=0	PLN
il=207.2784
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2380499

[RMS ZEST 110]
ty=S
na="Miksokret" 28 kW	0
id=9_001	3
jm=m-g	148
ce=0	1602006080
cw=0	PLN
il=1.0416
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 5]
ty=M
na=acetylen techniczny rozpuszczony	0
id=1540000	1
jm=kg	033
ce=0	1602006021
cw=0	PLN
il=0.0007
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1540001

[RMS ZEST 96]
ty=M
na=bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II	0
id=2600105	1
jm=m3	060
ce=0	1602006022
cw=0	PLN
il=0.0289
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2600110

[RMS ZEST 73]
ty=M
na=balustrady i pochwyty stalowe	0
id=1320199	1
jm=kg	033
ce=0	1602006025
cw=0	PLN
il=101.6
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1320099

[RMS ZEST 22]
ty=M
na=beton zwykły z kruszywa naturalnego	0
id=2370699	1
jm=m3	060
ce=0	1602006026
cw=0	PLN
il=8.9572
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2370699

[RMS ZEST 35]
ty=S
na=betoniarka 150 dm3	0
id=43211	1
jm=m-g	148
ce=0	1602006080
cw=0	PLN
il=1.1412
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	43201

[RMS ZEST 85]
ty=S
na=betoniarka wolnospadowa elektryczna	0
id=43211	1
jm=m-g	148
ce=0	1602006080
cw=0	PLN
il=0.32
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	43210

[RMS ZEST 49]
ty=M
na=blacha powlekana płaska	0
id=9_00011	3
jm=m2	050
ce=0	1602006026
cw=0	PLN
il=18.2778
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1120220

[RMS ZEST 64]
ty=M
na=blacha stalowa ocynkowana płaska 0,50 mm	0
id=1120300	1
jm=kg	033
ce=0	1602006026
cw=0	PLN
il=17.566
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1120401

[RMS ZEST 61]
ty=M
na=blacha stalowa ocynkowana płaska 0.55 mm	0
id=1120300	1
jm=kg	033
ce=0	1602006027
cw=0	PLN
il=16.005
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1120402

[RMS ZEST 31]
ty=M
na=cegła budowlana pełna	0
id=1800199	2
jm=szt.	020
ce=0	1602006027
cw=0	PLN
il=943.392
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1800100

[RMS ZEST 103]
ty=M
na=cement 25 z dodatkami	0
id=1701100	1
jm=t	034
ce=0	1602006027
cw=0	PLN
il=0.0064
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1700341;1700342

[RMS ZEST 82]
ty=M
na=cement portlandzki 35 bez dodatków	0
id=1700301	1
jm=t	034
ce=0	1602006028
cw=0	PLN
il=0.069
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1700399 

[RMS ZEST 32]
ty=M
na=cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"	0
id=1700310	2
jm=t	034
ce=0	1602006028
cw=0	PLN
il=0.1567
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1700399

[RMS ZEST 24]
ty=M
na=deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III	0
id=2600699	1
jm=m3	060
ce=0	1602006028
cw=0	PLN
il=0.1476
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2600621

[RMS ZEST 25]
ty=M
na=deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III	0
id=2600622	1
jm=m3	060
ce=0	1602006028
cw=0	PLN
il=0.1266
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2600622

[RMS ZEST 37]
ty=M
na=deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III	0
id=2600619	1
jm=m3	060
ce=0	1602006029
cw=0	PLN
il=0.1533
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2600621

[RMS ZEST 152]
ty=M
na=drabiny stalowe	0
id=1320599	2
jm=kg	033
ce=0	1602006029
cw=0	PLN
il=450
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1320500

[RMS ZEST 23]
ty=M
na=drewno okrągłe na stemple budowlane	0
id=3950001	1
jm=m3	060
ce=0	1602006029
cw=0	PLN
il=0.1288
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	3950010

[RMS ZEST 59]
ty=M
na=drewno opałowe	0
id=3950101	1
jm=m-p	164
ce=0	1602006030
cw=0	PLN
il=0.2101
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	3950300

[RMS ZEST 30]
ty=M
na=drut stalowy okrągły	0
id=1120699	1
jm=kg	033
ce=0	1602006030
cw=0	PLN
il=0.2519
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1122299

[RMS ZEST 72]
ty=M
na=drzwi aluminiowe p.poż. EI60 z samozamykaczem	0
id=1319992	1
jm=m2	050
ce=0	1602006030
cw=0	PLN
il=2.473
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1319992

[RMS ZEST 157]
ty=M
na=elektrody	0
id=1330199	2
jm=100 szt.	129
ce=0	1602006031
cw=0	PLN
il=0.0576
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1330150

[RMS ZEST 47]
ty=M
na=emulsja poprawiająca przyczepność weber PE232	0
id=2385399	2
jm=kg	033
ce=0	1602006031
cw=0	PLN
il=9.3702
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 134]
ty=M
na=epoksydowa zaprawa do spoinowania	0
id=1552099	2
jm=kg	033
ce=0	1602006031
cw=0	PLN
il=4.212
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1554299

[RMS ZEST 133]
ty=M
na=epoksydowa zaprawa klejowa	0
id=1552099	2
jm=kg	033
ce=0	1602006031
cw=0	PLN
il=46.008
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1554299

[RMS ZEST 125]
ty=M
na=farba emulsyjna Polinit	0
id=1510899	1
jm=dm3	066
ce=0	1602006032
cw=0	PLN
il=49.8698
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1500699;1501599;1507699;1508099

[RMS ZEST 75]
ty=M
na=farba olejna do gruntowania	0
id=1511599	1
jm=dm3	066
ce=0	1602006032
cw=0	PLN
il=0.4318
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1510299

[RMS ZEST 153]
ty=M
na=farba olejna do gruntowania	0
id=1510210	2
jm=dm3	066
ce=0	1602006032
cw=0	PLN
il=0.6705
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1510299

[RMS ZEST 76]
ty=M
na=farba olejna nawierzchniowa	0
id=1511799	1
jm=dm3	066
ce=0	1602006033
cw=0	PLN
il=0.4064
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1510199

[RMS ZEST 154]
ty=M
na=farba olejna nawierzchniowa	0
id=1510100	2
jm=dm3	066
ce=0	1602006033
cw=0	PLN
il=0.6282
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1510199

[RMS ZEST 94]
ty=M
na=farba silikonowa Baumit Silikonfarbe	0
id=1523599	1
jm=dm3	066
ce=0	1602006033
cw=0	PLN
il=60.2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1525199 

[RMS ZEST 118]
ty=M
na=folia polietylenowa	0
id=1560200	2
jm=m2	050
ce=0	1602006034
cw=0	PLN
il=2.9988
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1560399

[RMS ZEST 101]
ty=M
na=folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm	0
id=1560412	1
jm=m2	050
ce=0	1602006034
cw=0	PLN
il=67.7376
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1560311

[RMS ZEST 48]
ty=S
na=frezarka	0
id=75230	1
jm=m-g	148
ce=0	1602006081
cw=0	PLN
il=0.3075
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	75000

[RMS ZEST 41]
ty=S
na=giętarka do prętów	0
id=71210	1
jm=m-g	148
ce=0	1602006081
cw=0	PLN
il=6.5952
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	71210

[RMS ZEST 120]
ty=M
na=gips budowlany szpachlowy powierzchniowy	0
id=1740103	1
jm=kg	033
ce=0	1602006034
cw=0	PLN
il=316.553
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1740299;1740199

[RMS ZEST 121]
ty=M
na=gips budowlany zwykły	0
id=1740100	1
jm=kg	033
ce=0	1602006035
cw=0	PLN
il=201.402
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1740299;1740199

[RMS ZEST 130]
ty=M
na=grubowarstwowa zaprawa klejowa	0
id=1554299	2
jm=kg	033
ce=0	1602006035
cw=0	PLN
il=43.5344
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1554299

[RMS ZEST 93]
ty=M
na=grunt wgłębny silikonowy - Baumit Silikon TiefenGrund	0
id=2385999	1
jm=dm3	066
ce=0	1602006035
cw=0	PLN
il=37.625
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2385099

[RMS ZEST 149]
ty=M
na=grzejniki stalowe dwupłytowe z kompletem zawieszeń -1800mm	0
id=6011199	2
jm=szt.	020
ce=0	1602006036
cw=0	PLN
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 145]
ty=M
na=grzejniki stalowe dwupłytowe z kompletem zawieszeń długość 1200mm	0
id=6011199	2
jm=szt.	020
ce=0	1602006036
cw=0	PLN
il=2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 26]
ty=M
na=gwoździe budowlane okrągłe gołe	0
id=1330400	1
jm=kg	033
ce=0	1602006036
cw=0	PLN
il=19.9257
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1332000

[RMS ZEST 46]
ty=M
na=gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane	0
id=1330500	1
jm=kg	033
ce=0	1602006036
cw=0	PLN
il=1.1155
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1332100

[RMS ZEST 9]
ty=S
na=holownik 150 KM	0
id=27112	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=0.025
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	27112

[RMS ZEST 112]
ty=M
na=klej winylowy	0
id=1551310	2
jm=kg	033
ce=0	1602006037
cw=0	PLN
il=15.624
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1551399

[RMS ZEST 53]
ty=M
na=kliny z wełny mineralnej	0
id=2310799	1
jm=m2	050
ce=0	1602006037
cw=0	PLN
il=1.0185
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2311099

[RMS ZEST 55]
ty=M
na=Kołki faszynowe niekorowane, o średnicy 4-6 cm, o długości  25-30 cm	0
id=3951002	2
jm=szt	020
ce=0	1602006037
cw=0	PLN
il=119.4
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	3951002

[RMS ZEST 54]
ty=M
na=Kołki faszynowe niekorowane, o średnicy 4-6 cm, o długości  70-90 cm	0
id=3951002	2
jm=szt	020
ce=0	1602006038
cw=0	PLN
il=194.2425
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	3951002

[RMS ZEST 56]
ty=M
na=Kołki faszynowe niekorowane, o średnicy 4-6 cm, o długości 25-45 cm	0
id=3951003	2
jm=szt	020
ce=0	1602006038
cw=0	PLN
il=28.855
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	3951003

[RMS ZEST 97]
ty=M
na=kołki rozporowe	0
id=202x087	3
jm=szt.	020
ce=0	1602006038
cw=0	PLN
il=11.1869
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	8990499

[RMS ZEST 164]
ty=M
na=kołki rozporowe plastikowe	0
id=8990499	1
jm=szt.	020
ce=0	1602006039
cw=0	PLN
il=8
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	8990499

[RMS ZEST 17]
ty=M
na=koszty utylizacji	0
id=	3
jm=m3	060
ce=0	1602006039
cw=0	PLN
il=29.5

[RMS ZEST 66]
ty=M
na=kotwy stalowe	0
id=1344499	1
jm=szt.	020
ce=0	1602006039
cw=0	PLN
il=62.1442
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1341099

[RMS ZEST 151]
ty=M
na=kształtki PCV ciśnieniowe (gwintowane) o śr. zewnętrznej 20 mm	0
id=5611999	2
jm=szt.	020
ce=0	1602006039
cw=0	PLN
il=8
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 150]
ty=M
na=kształtki PCV ciśnieniowe łączone na klej o śr. zewnętrznej 20 mm	0
id=5611999	2
jm=szt.	020
ce=0	1602006040
cw=0	PLN
il=24
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 132]
ty=M
na=kształtki schodowe (część pozioma) 30x60 cm	0
id=2529999	2
jm=m	040
ce=0	1602006040
cw=0	PLN
il=34.02
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2520899

[RMS ZEST 147]
ty=M
na=kształtki z polipropylenu o śr. zewnętrznej 20 mm	0
id=5649999	2
jm=m	040
ce=0	1602006040
cw=0	PLN
il=6.0928
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2205300

[RMS ZEST 58]
ty=M
na=lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco	0
id=1040600	1
jm=kg	033
ce=0	1602006041
cw=0	PLN
il=52.962
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2300102

[RMS ZEST 119]
ty=M
na=listwa wykończająca	0
id=9_00021	3
jm=m	040
ce=0	1602006041
cw=0	PLN
il=6.901
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1318300

[RMS ZEST 80]
ty=M
na=łączniki metalowe z ocynkowanym trzpieniem	0
id=8990499	1
jm=szt.	020
ce=0	1602006041
cw=0	PLN
il=626.08
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1341410

[RMS ZEST 8]
ty=S
na=łódź robocza (tratwa) 5 t	0
id=28212	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=0.141
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	28212

[RMS ZEST 104]
ty=M
na=masa asfaltowa	0
id=2300400	1
jm=kg	033
ce=0	1602006042
cw=0	PLN
il=1.4896
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2301399

[RMS ZEST 20]
ty=M
na=nadproże prefabrykowane typu "L" KONBET	0
id=1910099	2
jm=szt	020
ce=0	1602006042
cw=0	PLN
il=17.3227
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1906199

[RMS ZEST 122]
ty=M
na=narożniki stalowe ze stali kątowej	0
id=1360499	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
il=4.9322
pr=	0	0	0	1360000

[RMS ZEST 40]
ty=S
na=nożyce do prętów	0
id=71230	1
jm=m-g	148
ce=0	1602006081
cw=0	PLN
il=7.9692
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	71230

[RMS ZEST 116]
ty=M
na=o  parametrach  nie  gorszych  niż  TARKET  iQ  OPTIMA:  do  użytku  w  przemyśle  43,  Grubość  warstwy  użytkowej/  całkowita  -  min.  2,0  [mm],  ciężar  całkowity  min.  2800  [g/m2],  forma  dostawy Grupa  ścieralnosci  Grupa  T: mniejsza  równa  -  2  [mm3],  odziaływanie  kółek  krzesła  -  odporna,  trwałosc  kolorów  większa  równa  -  6,  odporniość  chemiczna:  dobra,  ochrona  przeciw  bakteriom:  nie  sprzyja  rozwojowi  bakterii,  antypoślizgowość:  R11,  wytrzymałość  spoin  większ  równa  240  [N/50  mm]	0
id=1563499	2
jm=m2	050
ce=0	1602006042
cw=0	PLN
il=3.1025
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1563599

[RMS ZEST 70]
ty=M
na=okna aluminiowe	0
id=1319991	1
jm=m2	050
ce=0	1602006043
cw=0	PLN
il=13.26
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1399991

[RMS ZEST 163]
ty=M
na=oprawy sufitowe natynkowe rastrowe LED 4x18W	0
id=7304499	1
jm=szt	020
ce=0	1602006043
cw=0	PLN
il=6.24
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7304599

[RMS ZEST 43]
ty=M
na=papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	0
id=2301099	1
jm=m2	050
ce=0	1602006043
cw=0	PLN
il=36.7056
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2304199

[RMS ZEST 60]
ty=M
na=papa asfaltowa na tekturze izolacyjna'	0
id=2301099	1
jm=m2	050
ce=0	1602006044
cw=0	PLN
il=46.851
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2304199

[RMS ZEST 57]
ty=M
na=papa asfaltowa podkłdowa min 4,2	0
id=2301099	1
jm=m2	050
ce=0	1602006044
cw=0	PLN
il=51.3663
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2304199

[RMS ZEST 156]
ty=M
na=papier ścierny	0
id=3920099	2
jm=ark	116
ce=0	1602006044
cw=0	PLN
il=0.1989
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 87]
ty=M
na=Parapety aluminiowe gięte, białe, brąz. - 25 cm	0
id=1318104	2
jm=m	040
ce=0	1602006045
cw=0	PLN
il=6.2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1318199

[RMS ZEST 89]
ty=M
na=Parapety z postforming kolor. - 35 cm	0
id=1352636	2
jm=m	040
ce=0	1602006045
cw=0	PLN
il=6.2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1352699

[RMS ZEST 113]
ty=M
na=pasta podłogowa bezbarwna	0
id=1534101	2
jm=kg	033
ce=0	1602006045
cw=0	PLN
il=2.604
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 67]
ty=M
na=pianka poliuretanowa	0
id=1470999	1
jm=kg	033
ce=0	1602006046
cw=0	PLN
il=3.6344
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1478599

[RMS ZEST 34]
ty=M
na=piasek do zapraw	0
id=1602099	2
jm=m3	060
ce=0	1602006046
cw=0	PLN
il=0.8115
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1602000

[RMS ZEST 83]
ty=M
na=piasek do zapraw	0
id=1602003	1
jm=m3	060
ce=0	1602006046
cw=0	PLN
il=0.176
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1602000

[RMS ZEST 79]
ty=M
na=Płyta z wełny mineralnej - ściany zewnętrzne, siding, o grubości 100 mm	0
id=2310027	2
jm=m2	050
ce=0	1602006047
cw=0	PLN
il=8.7591
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2310027

[RMS ZEST 135]
ty=M
na=płytki kamionkowe GRES	0
id=9_00017	3
jm=m2	050
ce=0	1602006047
cw=0	PLN
il=3.096
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2520099

[RMS ZEST 128]
ty=M
na=płytki okładzinowe podłogowe 60x60 cm	0
id=2520999	2
jm=m2	050
ce=0	1602006047
cw=0	PLN
il=26.026
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2520099

[RMS ZEST 99]
ty=M
na=płyty styropianowe	0
id=1562699	1
jm=m3	060
ce=0	1602006047
cw=0	PLN
il=13.6416
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1561099

[RMS ZEST 45]
ty=M
na=płyty wiórowe płasko prasowane zwykłe gr. 25 mm	0
id=2660312	1
jm=m3	060
ce=0	1602006048
cw=0	PLN
il=0.3068
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2660399

[RMS ZEST 44]
ty=M
na=płyty z wełny mineralnej	0
id=2310499	1
jm=m2	050
ce=0	1602006048
cw=0	PLN
il=61.6403
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2310099

[RMS ZEST 77]
ty=M
na=płyty z wełny mineralnej twarde "150"	0
id=2310499	1
jm=m2	050
ce=0	1602006048
cw=0	PLN
il=154.5442
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2310050

[RMS ZEST 69]
ty=M
na=podkładki pod szyby	0
id=1571199	1
jm=m2	050
ce=0	1602006049
cw=0	PLN
il=89.623
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1570099

[RMS ZEST 90]
ty=M
na=podkładowa masa tynkarska ATLAS CERPLAST	0
id=1552328	1
jm=m2	050
ce=0	1602006049
cw=0	PLN
il=45.15
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2304199 

[RMS ZEST 29]
ty=S
na=pompa do betonu na samochodzie	0
id=44141	1
jm=m-g	148
ce=0	1602006082
cw=0	PLN
il=0.9202
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	44141

[RMS ZEST 124]
ty=M
na=preparat gruntujący "CERESIT CT 17"	0
id=202x050	3
jm=dm3	066
ce=0	1602006049
cw=0	PLN
il=52.035
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2385003

[RMS ZEST 38]
ty=M
na=pręty okrągłe do zbrojenia betonu żebrowane śr 12-14 mm	0
id=1101520	2
jm=kg	033
ce=0	1602006050
cw=0	PLN
il=1401.48
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1101599

[RMS ZEST 117]
ty=M
na=pręty spawalnicze PCW nieplastyfikowanego	0
id=1569099	2
jm=kg	033
ce=0	1602006050
cw=0	PLN
il=0.8649
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1569099

[RMS ZEST 138]
ty=M
na=profil dylatacyjny kątowy z PCW, dł. 250 cm	0
id=1567099	1
jm=szt.	020
ce=0	1602006050
cw=0	PLN
il=9.68
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1567299

[RMS ZEST 39]
ty=S
na=prościarka do prętów	0
id=71250	1
jm=m-g	148
ce=0	1602006082
cw=0	PLN
il=5.9082
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	71250

[RMS ZEST 160]
ty=M
na=przełącznik schodowy p.t.	0
id=7510330	2
jm=szt.	020
ce=0	1602006050
cw=0	PLN
il=4.08
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7510330

[RMS ZEST 159]
ty=M
na=przewody wtynkowe	0
id=7951399	2
jm=m	040
ce=0	1602006051
cw=0	PLN
il=56.96
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7951399

[RMS ZEST 18]
ty=M
na=pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W o wym. 250x375x238 mm	0
id=0_27002	3
jm=szt.	020
ce=0	1602006051
cw=0	PLN
il=728.775
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1801625

[RMS ZEST 1]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1602006013
cw=0	PLN
il=1829.6544
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 146]
ty=M
na=rury z polipropylenu o śr. zewnętrznej 20 mm	0
id=5604999	2
jm=m	040
ce=0	1602006051
cw=0	PLN
il=29.92
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 98]
ty=S
na=rusztowania ramowe systemu "plettac KOMBI"	0
id=2x009	3
jm=m-g	148
ce=0	1602006082
cw=0	PLN
il=10.4004
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	48200

[RMS ZEST 16]
ty=S
na=samochód samowyładowczy do 5 t	0
id=39811	1
jm=m-g	148
ce=0	1602006082
cw=0	PLN
il=20.06
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	39811

[RMS ZEST 6]
ty=S
na=samochód skrzyniowy do 5 t	0
id=39521	1
jm=m-g	148
ce=0	1602006083
cw=0	PLN
il=0.444
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	39521

[RMS ZEST 105]
ty=M
na=siatka tkana Rabitza	0
id=1331799	1
jm=m2	050
ce=0	1602006052
cw=0	PLN
il=21.7056
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1336499

[RMS ZEST 81]
ty=M
na=siatka z włókna szklanego	0
id=3900600	1
jm=m2	050
ce=0	1602006052
cw=0	PLN
il=13.2233
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	3900699

[RMS ZEST 158]
ty=S
na=spawarka elektryczna wirująca	0
id=72110	1
jm=m-g	148
ce=0	1602006083
cw=0	PLN
il=1.296
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	72110

[RMS ZEST 62]
ty=M
na=spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60	0
id=1200299	1
jm=kg	033
ce=0	1602006052
cw=0	PLN
il=0.4984
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1200250

[RMS ZEST 68]
ty=M
na=szyby zespolone jednokomorowe (2-szybowe) ze szkła płaskiego	0
id=2401299	1
jm=m2	050
ce=0	1602006053
cw=0	PLN
il=11.6019
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2411999

[RMS ZEST 13]
ty=S
na=środek transportowy	0
id=39500	1
jm=m-g	148
ce=0	1602006083
cw=0	PLN
il=5.4372
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 28]
ty=S
na=środek transportowy	0
id=39599	1
jm=m-g	148
ce=0	1602006083
cw=0	PLN
il=3.7216
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	39000

[RMS ZEST 42]
ty=S
na=środek transportowy	0
id=39000	1
jm=m-g	148
ce=0	1602006084
cw=0	PLN
il=5.1606
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	39000

[RMS ZEST 95]
ty=S
na=środek transportowy	0
id=95100	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=0.0862
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	39000

[RMS ZEST 131]
ty=S
na=środek transportowy	0
id=39500	2
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=1.3578
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	39000

[RMS ZEST 4]
ty=M
na=tlen techniczny sprężony	0
id=1540899	1
jm=m3	060
ce=0	1602006053
cw=0	PLN
il=0.002
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1540400

[RMS ZEST 92]
ty=M
na=Tynk akrylowy zacierany cienkowarstwowy, Akrytynk 010, I grupa cenowa	0
id=2380300	2
jm=kg	033
ce=0	1602006053
cw=0	PLN
il=451.5
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2380399

[RMS ZEST 126]
ty=M
na=tynk silikonowy CT 74 - 1,5 mm	0
id=238HEN1101	3
jm=kg	033
ce=0	1602006053
cw=0	PLN
il=176.559
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2380499;2380343

[RMS ZEST 65]
ty=M
na=uchwyty do rur spustowych ocynkowane	0
id=1342999	1
jm=szt.	020
ce=0	1602006054
cw=0	PLN
il=2.574
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1353199

[RMS ZEST 148]
ty=M
na=uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 20 mm	0
id=6602999	2
jm=szt.	020
ce=0	1602006054
cw=0	PLN
il=46.896
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	6602902

[RMS ZEST 63]
ty=M
na=uchwyty do rynien dachowych ocynkowane	0
id=1343099	1
jm=szt.	020
ce=0	1602006054
cw=0	PLN
il=19.4
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1353099

[RMS ZEST 33]
ty=M
na=wapno suchogaszone	0
id=1720299	2
jm=t	034
ce=0	1602006055
cw=0	PLN
il=0.0875
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 15]
ty=M
na=Wełna mineralna luzem	0
id=6700099	2
jm=m2	050
ce=0	1602006055
cw=0	PLN
il=7.392
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	6700099

[RMS ZEST 50]
ty=M
na=wkręty samogwintujące typu SW do blach	0
id=9_00004	3
jm=kg	033
ce=0	1602006055
cw=0	PLN
il=2.6878
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1346399 

[RMS ZEST 123]
ty=M
na=woda	0
id=3930000	1
jm=m3	060
ce=0	1602006055
cw=0	PLN
il=0.3568
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	3930000

[RMS ZEST 140]
ty=M
na=woda	0
id=3930099	1
jm=m3	060
ce=0	1602006056
cw=0	PLN
il=0.0042
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	3930099

[RMS ZEST 84]
ty=M
na=woda z rurociągu	0
id=3930000	1
jm=m3	060
ce=0	1602006056
cw=0	PLN
il=0.088
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	3930001

[RMS ZEST 21]
ty=S
na=wyciąg	0
id=34000	2
jm=m-g	148
ce=0	1602006084
cw=0	PLN
il=1.9698
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 27]
ty=S
na=wyciąg	0
id=34000	1
jm=m-g	148
ce=0	1602006085
cw=0	PLN
il=18.3181
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	34000

[RMS ZEST 36]
ty=S
na=wyciąg	0
id=34312	1
jm=m-g	148
ce=0	1602006088
cw=0	PLN
il=5.3256
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	34000

[RMS ZEST 127]
ty=S
na=wyciąg	0
id=35312	1
jm=m-g	148
ce=0	1602006089
cw=0	PLN
il=0.3779
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	34000

[RMS ZEST 86]
ty=S
na=wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	0
id=34312	1
jm=m-g	148
ce=0	1602006089
cw=0	PLN
il=1.12
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	34312

[RMS ZEST 114]
ty=M
na=wykładzina podłogowa rulonowa  1310z PCV bez warstwy izolacyjnej  o  1310parametrach  nie  gorszych  niż  1310TARKET  iQ  OPTIMA:  1310homogeniczna  wykładzina  1310winylowa,  do  użytku  1310komercyjnego:  34,  do  użytku  w  1310przemyśle  43,  CE.  ISO.  1310Grubość  warstwy  użytkowej/  1310całkowita  -  min.  2,0  [mm],  1310ciężar  całkowity  min.  2800  1310[g/m2],  forma  dostawy  -  rolki  131025,0 x 2,0  3 032,38,  1310Ognioodporność:  Klasa  Bfi s1,  1310niepalność.  Grupa  ścieralnosci  1310Grupa  T: mniejsza  równa  -  2  1310[mm3],  odziaływanie  kółek  1310krzesła  -  odporna,  trwałosc  1310kolorów  większa  równa  -  6,  1310odporniość  chemiczna:  dobra,  1310ochrona  przeciw  bakteriom:  nie  1310sprzyja  rozwojowi  bakterii,  1310antypoślizgowość:  R11,  1310wytrzymałość  spoin  większ  1310równa  240  [N/50  mm]	0
id=1563099	2
jm=m2	050
ce=0	1602006056
cw=0	PLN
il=28.3836
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1563099

[RMS ZEST 19]
ty=M
na=zaprawa	0
id=2380899	1
jm=m3	060
ce=0	1602006057
cw=0	PLN
il=1.0047
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2380899400;2380899

[RMS ZEST 155]
ty=M
na=zaprawa cementowa M 12	0
id=2380824	2
jm=m3	060
ce=0	1602006057
cw=0	PLN
il=0.027
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2380899672;2380824

[RMS ZEST 51]
ty=M
na=zaprawa cementowa M 80	0
id=2380807	1
jm=m3	060
ce=0	1602006057
cw=0	PLN
il=0.0161
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2380899672;2380824

[RMS ZEST 102]
ty=M
na=zaprawa cementowa m. 12	0
id=2380807	1
jm=m3	060
ce=0	1602006068
cw=0	PLN
il=1.5556
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2380899730;2380824

[RMS ZEST 74]
ty=M
na=zaprawa cementowa m. 80	0
id=2380807	1
jm=m3	060
ce=0	1602006058
cw=0	PLN
il=0.0254
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2380899672;2380824

[RMS ZEST 108]
ty=M
na=zaprawa cementowo-wapienna m 50	0
id=2380806	1
jm=m3	060
ce=0	1602006058
cw=0	PLN
il=0.2783
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2380899352;2380815

[RMS ZEST 107]
ty=M
na=zaprawa cementowo wapienna m. 15	0
id=2380802	1
jm=m3	060
ce=0	1602006058
cw=0	PLN
il=2.025
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2380899471;2380813

[RMS ZEST 129]
ty=M
na=zaprawa do spoinowania	0
id=2380699	2
jm=kg	033
ce=0	1602006059
cw=0	PLN
il=6.1516
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2380699

[RMS ZEST 137]
ty=M
na=zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka	0
id=9_00020	3
jm=kg	033
ce=0	1602006059
cw=0	PLN
il=1.44
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2380699

[RMS ZEST 139]
ty=M
na=zaprawa klejąca i zbrojeniowa Baumit KlebeSpachtel	0
id=1554199	1
jm=kg	033
ce=0	1602006065
cw=0	PLN
il=17.6
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1554199

[RMS ZEST 136]
ty=M
na=zaprawa klejowa "ATLAS" - sucha mieszanka	0
id=9_00018	3
jm=kg	033
ce=0	1602006070
cw=0	PLN
il=12.96
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1554299

[RMS ZEST 78]
ty=M
na=zaprawa klejowa do wełny mineralnej ATLAS ROKER W-20	0
id=1554104	1
jm=kg	033
ce=0	1602006071
cw=0	PLN
il=990.282
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1554001

[RMS ZEST 106]
ty=M
na=zaprawa wapienna m. 4	0
id=2380800	1
jm=m3	060
ce=0	1602006071
cw=0	PLN
il=0.2593
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2380899240;2380800

[RMS ZEST 142]
ty=M
na=zawory grzejnikowe mosiężne o śr. nominalnej 15 mm	0
id=5731999	2
jm=szt.	020
ce=0	1602006071
cw=0	PLN
il=3
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5731099

[RMS ZEST 143]
ty=M
na=zawory odpowietrzające do grzejników mosiężne śr.6 mm	0
id=5732001	2
jm=szt.	020
ce=0	1602006072
cw=0	PLN
il=3
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5732001

[RMS ZEST 161]
ty=M
na=złącza świecznikowe	0
id=7599299	1
jm=szt.	020
ce=0	1602006072
cw=0	PLN
il=2.04
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7599299

[RMS ZEST 141]
ty=S
na=żuraw okienny	0
id=35111	1
jm=m-g	148
ce=0	1602006089
cw=0	PLN
il=0.0154
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	35211

[RMS ZEST 12]
ty=S
na=żuraw okienny przenośny 0,15 t	0
id=35111	1
jm=m-g	148
ce=0	1602006089
cw=0	PLN
il=3.9592
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	35111

[RMS ZEST 7]
ty=S
na=żuraw samochodowy 4 t	0
id=31112	1
jm=m-g	148
ce=0	1602006090
cw=0	PLN
il=0.478
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	31112

[RMS ZEST 3]
ty=M	1
na=materiały pomocnicze	0
id=0000000	1
jm=%	147
cw=1	PLN
il=0

[ELEMENT 1]
na=ROBOTY ROZBIÓRKOWE
wa=0
kn=0	0	0
id=22
nu=1
cpv=45000000-7
wn=			

[POZYCJA]
id=9
pd=ORGBUD wyd.II 1997,biuletyny do 9 1996	KNR	2-14 1225-06	2-14	1225-06		1
mpn=1211
na=Demontaż wyposażenia  - drabinki stalowe na ścianach
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.6	0	0.6
np=1
wa=0
wb=0
il=0.573

[RMS 4]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.002

[RMS 5]
nz=0.0007	0	0.0007
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0007

[RMS 6]
nz=0.444	0	0.444
np=1
wa=0
wb=0
il=0.444

[RMS 7]
nz=0.478	0	0.478
np=1
wa=0
wb=0
il=0.478

[RMS 8]
nz=0.141	0	0.141
np=1
wa=0
wb=0
il=0.141

[RMS 9]
nz=0.025	0	0.025
np=1
wa=0
wb=0
il=0.025

[POZYCJA]
id=2
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0519-06 z.sz. 2.3. 9909-03 	4-01	0519-06	 z.sz. 2.3. 9909-03 	1
mpn=8:2:0916,101211
na=Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa - powierzchnia do 50 m2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=35.15
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=35.15	1	9,5*3,7					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.1		1.1
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.31	0	0.31
np=1
wa=0
wb=0
il=11.9862

[POZYCJA]
id=3
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0519-07 z.sz. 2.3. 9909-03 	4-01	0519-07	 z.sz. 2.3. 9909-03 	1
mpn=8:2:0916,101211
na=Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa - powierzchnia do 50 m2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=35.15
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=35.15	1	9,5*3,7					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.1		1.1
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=1.9332

[POZYCJA]
id=4
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0535-07	4-01	0535-07		1
mpn=1211
na=Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nadającej się do użytku
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=11.35
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=11.35	1	(9,5*0,5)*2+3,7*0,25*2					

[RMS 1]
nz=0.39	0	0.39
np=1
wa=0
wb=0
il=4.4265

[POZYCJA]
id=5
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0804-07	4-01	0804-07		1
mpn=1211
na=Rozkucie szlichty cementowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=35.15
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=35.15	1	9,5*3,7					

[RMS 1]
nz=0.74	0	0.74
np=1
wa=0
wb=0
il=26.011

[POZYCJA]
id=6
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0212-05	4-01	0212-05		1
mpn=1211
na=Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=3.515
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=3.515	1	(9,5*3,7)*0,1					

[RMS 1]
nz=24.8	0	24.8
np=1
wa=0
wb=0
il=87.172

[POZYCJA]
id=7
pd=ATHENASOFT wyd.I 2010	KNR	AT-40 0421-02	AT-40	0421-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=Demontaż płyt termoizolacyjnych izolacji pionowej na sucho na stropie
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=34.41
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=34.41	1	9,3*3,7					

[RMS 1]
nz=0.09	0	0.09
np=1
wa=0
wb=0
il=3.0969

[RMS 3]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=8
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0349-02	4-01	0349-02		1
mpn=1211
na=Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - ściank kolankowa
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=2.425
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2.425	1	(9.7*0.7+9.7*0.3)*0.25					

[RMS 1]
nz=7.27	0	7.27
np=1
wa=0
wb=0
il=17.6297

[POZYCJA]
id=11
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0535-04	4-01	0535-04		1
mpn=1211
na=Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=9.7
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=9.7	1	9.7					

[RMS 1]
nz=0.15	0	0.15
np=1
wa=0
wb=0
il=1.455

[POZYCJA]
id=12
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0535-06	4-01	0535-06		1
mpn=1211
na=Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=4.6
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=4.6	1	4,6					

[RMS 1]
nz=0.11	0	0.11
np=1
wa=0
wb=0
il=0.506

[POZYCJA]
id=10
pd=IGM wyd.I 1999	KNR	0-23 2612-01	0-23	2612-01		1
mpn=1211
na=Demontaż ocieplenia ścian budynków płytami styropianowymi - ściany łącznika na całej długosci i wysokości, ściana budynku A, ściana budynku C
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=101.06
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=101.06	1	9.7*3.9+9.7*4.4-6,75+3,5*3,9*2					

[RMS 1]
nz=0.5316	0	1.329*0.4
np=1
wa=0
wb=0
il=53.7235

[RMS 3]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 13]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=1.0106

[POZYCJA]
id=16
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0353-11	4-01	0353-11		1
mpn=1211
na=Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych. PCV - wewnętrzne, zewnętrzne
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=7.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=7.5	1	1,25*3*2					

[RMS 1]
nz=0.68	0	0.68
np=1
wa=0
wb=0
il=5.1

[POZYCJA]
id=13
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0354-08	4-01	0354-08		1
mpn=1211
na=Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=6.75
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=6.75	1	1.25*1.8*3					

[RMS 1]
nz=0.84	0	0.84
np=1
wa=0
wb=0
il=5.67

[POZYCJA]
id=14
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0354-07	4-01	0354-07		1
mpn=1211
na=Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 - okmo na ściamie budynku A
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=1.58	0	1.58
np=1
wa=0
wb=0
il=1.58

[POZYCJA]
id=17
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0521-02	4-02	0521-02		1
mpn=_1211
na=Demontaż grzejnika stalowego płytowego dwurzędowego GP-2 i GP-4
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=2
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[RMS 1]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 3]
nz=10	0	10
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=18
pd=ORGBUD wyd.III 1994,biuletyny do 9 1996	KNR	4-04 0504-06	4-04	0504-06		1
mpn=_1211
na=Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony - parter
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=25.568
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=25.568	1	9,4*2,72					

[RMS 1]
nz=0.22	0	0.22
np=1
wa=0
wb=0
il=5.625

[POZYCJA]
id=19
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0329-03	4-01	0329-03		1
mpn=1211
na=Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych - pod nadproża typu L19, okna OZ3, Drzwi DP2 - budynek A, otwór przejscia do budynku C
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=10.819
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=10.819	1	(1,55*2,45*2+2*0,5*2)*0,45+(2,8*3,05)*0,55+(2,2*1,2+1,6*0,4)*0,55					

[RMS 1]
nz=8.63	0	8.63
np=1
wa=0
wb=0
il=93.368

[POZYCJA]
id=20
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0106-04	4-01	0106-04		1
mpn=1211
na=Ręczne usunięcie z parteru i poddasza budynku gruzu po robotach rozbiórkowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=29.5
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=29.5	1	29.5					

[RMS 1]
nz=4.54	0	4.54
np=1
wa=0
wb=0
il=133.93

[POZYCJA]
id=21
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-11 0108-12 	4-01	0108-11	 0108-12 	1
mpn=38:0:100967,101211
na=Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=29.5
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=29.5	1	29,5					

[RMS 1]
nz=0.86	0	0.86
np=1
wa=0
wb=0
il=25.37

[RMS 17]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=29.5

[RMS 16]
nz=0.68	0	0.5+9*0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=20.06

[ELEMENT 1]
na=ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE
wa=0
kn=0	0	0
id=23
nu=2
cpv=45000000-7
wn=			

[POZYCJA]
id=61
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1621a-01	202	1621a-01		1
mpn=1211
na=(z.VIII) Rusztowania ramowe zewnętrzne systemu "plettac KOMBI" o wysokości do 10 m
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=160.5
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=160.5	1	160,5					

[RMS 1]
nz=0.2714	0	0.2714
np=1
wa=0
wb=0
il=43.5597

[RMS 96]
nz=0.00018	0	0.00018
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0289

[RMS 97]
nz=0.0697	0	0.0697
np=1
wa=0
wb=0
il=11.1869

[RMS 3]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 98]
nz=0.0648	0	0.0648
np=1
wa=0
wb=0
il=10.4004

[POZYCJA]
id=15
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0217-09	2-02	0217-09		1
mpn=1211
na=Dylatacja konstrukcji (strop, ściany, attyki) od budynków istniejacych wykonana z wełny twardej gr 2cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=22.4
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=22.4	1	3,5*4+3,3*2+0,9*2					

[RMS 1]
nz=0.1574	0	0.1574
np=1
wa=0
wb=0
il=3.5258

[RMS 15]
nz=0.33	0	0.33
np=1
wa=0
wb=0
il=7.392

[RMS 3]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=96
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1213-04	2-02	1213-04		1
mpn=1211
na=Drabiny zewnętrzne z kabłąkiem o długości ponad 4 m
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=9
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9					

[RMS 1]
nz=2.28	0	2.28
np=1
wa=0
wb=0
il=20.52

[RMS 152]
nz=50	0	50
np=1
wa=0
wb=0
il=450

[RMS 153]
nz=0.0745	0	0.0745
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6705

[RMS 154]
nz=0.0698	0	0.0698
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6282

[RMS 155]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.027

[RMS 156]
nz=0.0221	0	0.0221
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1989

[RMS 157]
nz=0.0064	0	0.0064
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0576

[RMS 3]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 158]
nz=0.144	0	0.144
np=1
wa=0
wb=0
il=1.296

[RMS 42]
nz=0.013	0	0.013
np=1
wa=0
wb=0
il=0.117

[POZYCJA]
id=24
pd=IGM wyd.I 1999	KNR	0-27 0160-02	0-27	0160-02		1
mpn=_1211
na=Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 m i gr. 25 cm z pustaków ceramicznych POROTHERM P+W (pióro i wpust)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=66.983
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=66.983	1	9.95*(3.25+4.1)-2*1.5*2.05					

[RMS 1]
nz=1.23	0	1.23
np=1
wa=0
wb=0
il=82.3891

[RMS 18]
nz=10.88	0	10.88
np=1
wa=0
wb=0
il=728.775

[RMS 19]
nz=0.015	0	0.015
np=1
wa=0
wb=0
il=1.0047

[RMS 3]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=28
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0304-01	4-01	0304-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami  -  zamurowaniem otworów po stolarce okiennej gr ściany 42cm, uzupełninie nadproży, podciagu budynek C
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=2.536
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2.536	1	(2*1.25*1.85)*0.42+1,8*0,2*2*0,32+3,3*0,2*0,55					

[RMS 1]
nz=16.4	0	16.4
np=1
wa=0
wb=0
il=41.5904

[RMS 31]
nz=372	0	372
np=1
wa=0
wb=0
il=943.392

[RMS 32]
nz=0.0618	0	0.0618
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1567

[RMS 33]
nz=0.0345	0	0.0345
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0875

[RMS 34]
nz=0.32	0	0.32
np=1
wa=0
wb=0
il=0.8115

[RMS 3]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 35]
nz=0.45	0	0.45
np=1
wa=0
wb=0
il=1.1412

[RMS 36]
nz=2.1	0	2.1
np=1
wa=0
wb=0
il=5.3256

[POZYCJA]
id=25
pd=ATHENASOFT wyd.I 2012	KNR	AT-44 0301-01	AT-44	0301-01		1
mpn=1211
na=Nadproża KONBET typu "L" - nad oknami OZ3, OZ4, drzwi DP2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=30.6
jm=m belki	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=30.6	1	4*1,8*2+2*1,8*2+5*1,8					

[RMS 1]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0
il=6.12

[RMS 20]
nz=0.5661	0	0.5661
np=1
wa=0
wb=0
il=17.3227

[RMS 3]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 21]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.612

[POZYCJA]
id=30
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0259-02	2-02	0259-02		1
mpn=121,0:2,0911
na=Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm - belki, wieńce, słupy, podciągi , płyta stropowa, schowy wewnętrzne
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=1.374
jm=t	034
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1.374	1	(0.026*32.3)*1.1+0.25+0,2					

[RMS 1]
nz=42.9	0	42.9
np=1
wa=0
wb=0
il=58.9446

[RMS 38]
nz=1020	0	1020
np=1
wa=0
wb=0
il=1401.48

[RMS 3]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 39]
nz=4.3	0	4.3
np=1
wa=0
wb=0
il=5.9082

[RMS 40]
nz=5.8	0	5.8
np=1
wa=0
wb=0
il=7.9692

[RMS 41]
nz=4.8	0	4.8
np=1
wa=0
wb=0
il=6.5952

[RMS 27]
nz=0.8	0	0.8
np=1
wa=0
wb=0
il=1.0992

[RMS 42]
nz=1.6	0	1.6
np=1
wa=0
wb=0
il=2.1984

[POZYCJA]
id=26
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0210-01	2-02	0210-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Belki wieńce i podciągi żelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 8 - z zastosowaniem pompy do betonu - belka na ścianie budynku C, wieńce ściany attyki
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=1.166
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1.166	1	0,55*0,3*3,3+9,95*0,25*0,25					

[RMS 1]
nz=12.199	0	12.199
np=1
wa=0
wb=0
il=14.224

[RMS 22]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=1.1893

[RMS 23]
nz=0.012	0	0.012
np=1
wa=0
wb=0
il=0.014

[RMS 24]
nz=0.046	0	0.046
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0536

[RMS 25]
nz=0.055	0	0.055
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0641

[RMS 26]
nz=2.7	0	2.7
np=1
wa=0
wb=0
il=3.1482

[RMS 3]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 27]
nz=1.2126	0	1.2126
np=1
wa=0
wb=0
il=1.4139

[RMS 28]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1399

[RMS 29]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0933

[POZYCJA]
id=29
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0216-02 0216-05 	2-02	0216-02	 0216-05 	1
mpn=65:0:200991,10121,0:0,0911
na=Żelbetowe płyty stropowe, grubości 20 cm płaskie - z zastosowaniem pompy do betonu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=32.472
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=32.472	1	3,28*9,9					

[RMS 1]
nz=2.064116	0	2.064116
np=1
wa=0
wb=0
il=67.026

[RMS 22]
nz=0.204	0	0.153+5*0.0102
np=1
wa=0
wb=0
il=6.6243

[RMS 23]
nz=0.00332	0	0.00332
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1078

[RMS 37]
nz=0.00472	0	0.00472
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1533

[RMS 25]
nz=0.00106	0	0.00106
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0344

[RMS 26]
nz=0.406	0	0.406
np=1
wa=0
wb=0
il=13.1836

[RMS 3]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 27]
nz=0.135407	0	0.099452+5*0.007191
np=1
wa=0
wb=0
il=4.3969

[RMS 28]
nz=0.0168	0	0.0168
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5455

[RMS 29]
nz=0.019	0	0.014+5*0.001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.617

[POZYCJA]
id=27
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0211-02	2-02	0211-02		1
mpn=_1211
na=Słupy żelbetowe w ścianach murowanych o grubości ponad 0,3 m dwustronnie deskowane - słupki attyki
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=0.229
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=0.229	1	6*(0,25*0,25*0,61)					

[RMS 1]
nz=14.14	0	14.14
np=1
wa=0
wb=0
il=3.2381

[RMS 22]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2336

[RMS 24]
nz=0.013	0	0.013
np=1
wa=0
wb=0
il=0.003

[RMS 26]
nz=0.41	0	0.41
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0939

[RMS 30]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2519

[RMS 3]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 27]
nz=1.67	0	1.67
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3824

[RMS 28]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0092

[POZYCJA]
id=31
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0218-02	2-02	0218-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Schody żelbetowe proste na płycie grubości 8 cm - z zastosowaniem pompy do betonu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=30
ob=7
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	2,5*2,8					

[RMS 1]
nz=4.3363	0	4.3363
np=1
wa=0
wb=0
il=30.3541

[RMS 22]
nz=0.13	0	0.13
np=1
wa=0
wb=0
il=0.91

[RMS 23]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.007

[RMS 24]
nz=0.013	0	0.013
np=1
wa=0
wb=0
il=0.091

[RMS 25]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.028

[RMS 26]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0
il=3.5

[RMS 3]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 27]
nz=0.1269	0	0.1269
np=1
wa=0
wb=0
il=0.8883

[RMS 28]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.14

[RMS 29]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.21

[POZYCJA]
id=32
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0616-01	2-02	0616-01		1
mpn=_1211
na=Izolacje z papy asfaltowej na sucho pozioma - jedna warstwa - paroizolacja na płycie stropowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=31
ob=30.845
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=30.845	1	3,1*9,95					

[RMS 1]
nz=0.0832	0	0.0832
np=1
wa=0
wb=0
il=2.5663

[RMS 43]
nz=1.19	0	1.19
np=1
wa=0
wb=0
il=36.7055

[RMS 3]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 27]
nz=0.0045	0	0.0045
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1388

[RMS 28]
nz=0.0012	0	0.0012
np=1
wa=0
wb=0
il=0.037

[POZYCJA]
id=33
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0613-03	2-02	0613-03		1
mpn=_1211
na=Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr. 20cm twardej 150 dachowej, poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa - kołkowane mechanicznie do stropu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=32
ob=29.85
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=29.85	1	3*9.95					

[RMS 1]
nz=0.0907	0	0.0907
np=1
wa=0
wb=0
il=2.7074

[RMS 44]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0
il=31.3425

[RMS 55]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0
il=119.4

[RMS 3]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 27]
nz=0.0077	0	0.0077
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2298

[RMS 28]
nz=0.0089	0	0.0089
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2657

[POZYCJA]
id=34
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0613-03	2-02	0613-03		1
mpn=_1211
na=Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej twardej 150 dachowej poziome z płyt układanych na sucho - kliny spadkowe 3-20cm - montaż mechaniczny do stropu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=33
ob=28.855
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=28.855	1	2,9*9.95					

[RMS 1]
nz=0.0907	0	0.0907
np=1
wa=0
wb=0
il=2.6171

[RMS 44]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0
il=30.2978

[RMS 56]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=28.855

[RMS 3]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 27]
nz=0.0077	0	0.0077
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2222

[RMS 28]
nz=0.0089	0	0.0089
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2568

[POZYCJA]
id=40
pd=						1
mpn=_1211
na=Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej - kliny na połączeniu połać dachowa , attyka
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=34
ob=0.97
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=0.97	1	9,7*0,1					

[RMS 1]
nz=0.156	0	0.156
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1513

[RMS 53]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0
il=1.0185

[RMS 3]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 27]
nz=0.0059	0	0.0059
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0057

[RMS 28]
nz=0.0075	0	0.0075
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0073

[POZYCJA]
id=35
pd=						1
mpn=121,0:2,0911
na=Wykonanie okapu, obudowy ścian attyki  z płyt OSB3 (wodoodporna) gr.25mm - montaz mechaniczny do stropu pod obróbki blacharskie i ściana attyki
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=35
ob=11.155
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=11.155	1	0.5*9.7+0,65*9,7					

[RMS 1]
nz=0.25	0	0.25
np=1
wa=0
wb=0
il=2.7887

[RMS 45]
nz=0.0275	0	0.0275
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3068

[RMS 46]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0
il=1.1155

[RMS 3]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 27]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1116

[RMS 13]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1116

[POZYCJA]
id=36
pd=Saint-Gobain wyd.I 2012	KNR	W-02 0101-03	W-02	0101-03		1
mpn=1211
na=Dwukrotna impregnacja płyt OSB
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=36
ob=44.62
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=44.62	1	(0.5*9.7*2+0,65*9,7*2)*2					

[RMS 1]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0
il=2.6772

[RMS 47]
nz=0.21	0	0.21
np=1
wa=0
wb=0
il=9.3702

[RMS 3]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=37
pd=HENKEL wyd.I 2008	ZKNR	C-2 0602-02	C-2	0602-02		1
mpn=_1211
na=Frezowanie płyty OSB pod haki rynnowe na głębokosć blachy haka rynnowego
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=37
ob=0.3
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=0.3	1	(0.3*0.1)*10					

[RMS 1]
nz=1.9513	0	1.235*1.58
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5854

[RMS 48]
nz=1.025	0	1.025
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3075

[POZYCJA]
id=38
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 0541-02	202	0541-02		1
mpn=1211
na=(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - blacha tytan-cynk
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=38
ob=13.58
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=13.58	1	0,5*9,7+0,9*9,7					

[RMS 1]
nz=1.35	0	1.35
np=1
wa=0
wb=0
il=18.333

[RMS 49]
nz=1.23	0	1.23
np=1
wa=0
wb=0
il=16.7034

[RMS 50]
nz=0.172	0	0.172
np=1
wa=0
wb=0
il=2.3358

[RMS 51]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0136

[RMS 3]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 28]
nz=0.008	0	0.008
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1086

[POZYCJA]
id=39
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 0541-01	202	0541-01		1
mpn=1211
na=(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm - obróbki na ścianch budynku A i bud.C
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=39
ob=1.28
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1.28	1	0,2*3,2*2					

[RMS 1]
nz=2.15	0	2.15
np=1
wa=0
wb=0
il=2.752

[RMS 49]
nz=1.23	0	1.23
np=1
wa=0
wb=0
il=1.5744

[RMS 50]
nz=0.275	0	0.275
np=1
wa=0
wb=0
il=0.352

[RMS 51]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0026

[RMS 3]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 28]
nz=0.008	0	0.008
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0102

[POZYCJA]
id=41
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0616-01	2-02	0616-01		1
mpn=_1211
na=Izolacje z papy NRO asfaltowej na sucho pozioma - jedna warstwa - montaż mechaniczny do stropu - połać wraz z wywinięciem na attykę, dodatkowo pas na płytę OSB
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=40
ob=43.165
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=43.165	1	3.95*9.7+9,7*0,5					

[RMS 1]
nz=0.0832	0	0.0832
np=1
wa=0
wb=0
il=3.5913

[RMS 57]
nz=1.19	0	1.19
np=1
wa=0
wb=0
il=51.3663

[RMS 54]
nz=4.5	0	4.5
np=1
wa=0
wb=0
il=194.2425

[RMS 3]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 27]
nz=0.0045	0	0.0045
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1942

[RMS 28]
nz=0.0012	0	0.0012
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0518

[POZYCJA]
id=42
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0605-02	2-02	0605-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Izolacje przeciwwodne z papy NRO powierzchni 5,2 poziomych na gorąco - druga warstwa - połać wraz z wywinięciem na attykę
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=41
ob=40.74
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=40.74	1	(3.2+0.5+0,5)*9.7					

[RMS 1]
nz=0.1346	0	0.1346
np=1
wa=0
wb=0
il=5.4836

[RMS 58]
nz=1.3	0	1.3
np=1
wa=0
wb=0
il=52.962

[RMS 60]
nz=1.15	0	1.15
np=1
wa=0
wb=0
il=46.851

[RMS 59]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2037

[RMS 3]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 27]
nz=0.0067	0	0.0067
np=1
wa=0
wb=0
il=0.273

[RMS 28]
nz=0.0059	0	0.0059
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2404

[POZYCJA]
id=43
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0508-03	2-02	0508-03		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12,5 cm z blachy ocynkowanej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=42
ob=9.7
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=9.7	1	9,7					

[RMS 1]
nz=0.6495	0	0.6495
np=1
wa=0
wb=0
il=6.3001

[RMS 61]
nz=1.65	0	1.65
np=1
wa=0
wb=0
il=16.005

[RMS 62]
nz=0.018	0	0.018
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1746

[RMS 63]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=19.4

[RMS 3]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 28]
nz=0.0031	0	0.0031
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0301

[RMS 27]
nz=0.0017	0	0.0017
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0165

[POZYCJA]
id=44
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0508-09	2-02	0508-09		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Zbiorniczki przy rynnach z blachy ocynkowanej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=43
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=0.9909	0	0.9909
np=1
wa=0
wb=0
il=0.9909

[RMS 64]
nz=2.66	0	2.66
np=1
wa=0
wb=0
il=2.66

[RMS 62]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0
il=0.08

[RMS 3]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 28]
nz=0.0038	0	0.0038
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0038

[RMS 27]
nz=0.0021	0	0.0021
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0021

[POZYCJA]
id=45
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0510-02	2-02	0510-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm z blachy ocynkowanej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=44
ob=7.8
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=7.8	1	7,8					

[RMS 1]
nz=0.7721	0	0.7721
np=1
wa=0
wb=0
il=6.0224

[RMS 64]
nz=1.57	0	1.57
np=1
wa=0
wb=0
il=12.246

[RMS 62]
nz=0.021	0	0.021
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1638

[RMS 65]
nz=0.33	0	0.33
np=1
wa=0
wb=0
il=2.574

[RMS 3]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 28]
nz=0.0024	0	0.0024
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0187

[POZYCJA]
id=46
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0508-09	2-02	0508-09		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Kolano z blachy ocynkowanej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=45
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=0.9909	0	0.9909
np=1
wa=0
wb=0
il=0.9909

[RMS 64]
nz=2.66	0	2.66
np=1
wa=0
wb=0
il=2.66

[RMS 62]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0
il=0.08

[RMS 3]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 28]
nz=0.0038	0	0.0038
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0038

[RMS 27]
nz=0.0021	0	0.0021
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0021

[POZYCJA]
id=74
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 1216-01	4-01	1216-01		1
mpn=1211
na=Zabezpieczenie podłóg folią/płytą OSB
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=46
ob=8.4
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=8.4	1	2,8*1,5*2					

[RMS 1]
nz=0.057	0	0.057
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4788

[RMS 118]
nz=0.357	0	0.357
np=1
wa=0
wb=0
il=2.9988

[RMS 3]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=47
pd=IGM wyd.I 1998	KNR	0-19 1024-04 z sz. 2.3.	0-19	1024-04	 z sz. 2.3.	1
mpn=2:0:092,10121,0:0,092,0:0,0911
na=Montaż okien aluminiowych o pow. do 3.0 m2 oszklonych na budowie - szkło 3 szybowe - okna wg parametrów zestawienia stolarki okna OZ3 i OZ4
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=47
ob=13.26
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=13.26	1	1,5*2,37*2+1,5*2,05*2					

[RMS 1]
nz=2.424	0	2.424
np=1
wa=0
wb=0
il=32.1422

[RMS 66]
nz=3.7	0	3.7
np=1
wa=0
wb=0
il=49.062

[RMS 67]
nz=0.22	0	0.22
np=1
wa=0
wb=0
il=2.9172

[RMS 68]
nz=0.75	0	0.75
np=1
wa=0
wb=0
il=9.945

[RMS 69]
nz=5.97	0	5.97
np=1
wa=0
wb=0
il=79.1622

[RMS 3]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 70]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=13.26

[RMS 27]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5304

[RMS 42]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0
il=0.7956

[POZYCJA]
id=48
pd=IGM wyd.I 1998	KNR	0-19 1024-06 z sz. 2.3.	0-19	1024-06	 z sz. 2.3.	1
mpn=2:0:092,10121,0:0,092,0:0,0911
na=Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych oszklonych na budowie - Drzwi EI60 parametry wg zestawienia stolarki
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=48
ob=2.473
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2.473	1	1,15*2.15					

[RMS 1]
nz=2.194	0	2.194
np=1
wa=0
wb=0
il=5.4258

[RMS 66]
nz=5.29	0	5.29
np=1
wa=0
wb=0
il=13.0822

[RMS 67]
nz=0.29	0	0.29
np=1
wa=0
wb=0
il=0.7172

[RMS 68]
nz=0.67	0	0.67
np=1
wa=0
wb=0
il=1.6569

[RMS 69]
nz=4.23	0	4.23
np=1
wa=0
wb=0
il=10.4608

[RMS 3]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 72]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=2.473

[RMS 27]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1237

[RMS 42]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1484

[POZYCJA]
id=56
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0321-02	4-01	0321-02		1
mpn=_1211
na=Obsadzenie podokienników  stalowych ponad 1.5 m w ścianach z cegieł - zewnętrzne
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=49
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4					

[RMS 1]
nz=2.18	0	2.18
np=1
wa=0
wb=0
il=8.72

[RMS 82]
nz=0.00863	0	0.00863
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0345

[RMS 83]
nz=0.022	0	0.022
np=1
wa=0
wb=0
il=0.088

[RMS 84]
nz=0.011	0	0.011
np=1
wa=0
wb=0
il=0.044

[RMS 87]
nz=1.55	0	1.55
np=1
wa=0
wb=0
il=6.2

[RMS 3]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 85]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.16

[RMS 86]
nz=0.14	0	0.14
np=1
wa=0
wb=0
il=0.56

[POZYCJA]
id=57
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0321-02	4-01	0321-02		1
mpn=_1211
na=Obsadzenie podokienników postforming ponad 1.5 m w ścianach z cegieł - wewnętrzne
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=50
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4					

[RMS 1]
nz=2.18	0	2.18
np=1
wa=0
wb=0
il=8.72

[RMS 82]
nz=0.00863	0	0.00863
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0345

[RMS 83]
nz=0.022	0	0.022
np=1
wa=0
wb=0
il=0.088

[RMS 84]
nz=0.011	0	0.011
np=1
wa=0
wb=0
il=0.044

[RMS 89]
nz=1.55	0	1.55
np=1
wa=0
wb=0
il=6.2

[RMS 3]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 85]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.16

[RMS 86]
nz=0.14	0	0.14
np=1
wa=0
wb=0
il=0.56

[POZYCJA]
id=49
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1208-03	2-02	1208-03		1
mpn=_1211
na=Pochwyt stalowy na wspornikach - parter, poddasze
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=51
ob=25.4
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=25.4	1	2,2*2+2*10.5					

[RMS 1]
nz=0.98	0	0.98
np=1
wa=0
wb=0
il=24.892

[RMS 73]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0
il=101.6

[RMS 74]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0254

[RMS 75]
nz=0.017	0	0.017
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4318

[RMS 76]
nz=0.016	0	0.016
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4064

[RMS 3]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 27]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.508

[POZYCJA]
id=50
pd=IGM wyd.I 1999	KNR	0-23 2613-01	0-23	2613-01		1
mpn=1211
na=Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - gr.20cm - przyklejenie płyt z wełny mineralnej do ścian
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=52
ob=142.425
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=142.425	1	9,7*(7,7+8,35)-1,5*2,37*2-1,5*2,05*2					

[RMS 1]
nz=1.438	0	1.438
np=1
wa=0
wb=0
il=204.8072

[RMS 77]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0
il=149.5463

[RMS 78]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0
il=854.55

[RMS 3]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 12]
nz=0.018	0	0.018
np=1
wa=0
wb=0
il=2.5637

[RMS 13]
nz=0.0142	0	0.0142
np=1
wa=0
wb=0
il=2.0224

[POZYCJA]
id=51
pd=IGM wyd.I 1999	KNR	0-23 2613-01	0-23	2613-01		1
mpn=1211
na=Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - gr.10cm - przyklejenie płyt z wełny mineralnej do ścian - attyka strona połaci dachowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=53
ob=8.342
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=8.342	1	9,7*0,86					

[RMS 1]
nz=1.438	0	1.438
np=1
wa=0
wb=0
il=11.9958

[RMS 79]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0
il=8.7591

[RMS 78]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0
il=50.052

[RMS 3]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 12]
nz=0.018	0	0.018
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1502

[RMS 13]
nz=0.0142	0	0.0142
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1185

[POZYCJA]
id=52
pd=IGM wyd.I 1999	KNR	0-23 2613-04	0-23	2613-04		1
mpn=1211
na=Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - przymocowanie płyt z wełny mineralnej za pomocą łączników metalowych do ścian z cegły
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=54
ob=602
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=602	1	150,5*4					

[RMS 1]
nz=0.0641	0	0.0641
np=1
wa=0
wb=0
il=38.5882

[RMS 80]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=626.08

[RMS 3]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 12]
nz=0.0002	0	0.0002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1204

[RMS 13]
nz=0.0002	0	0.0002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1204

[POZYCJA]
id=53
pd=IGM wyd.I 1999	KNR	0-23 2613-02	0-23	2613-02		1
mpn=1211
na=Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - przyklejenie płyt z wełny mineralnej do ościeży
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=55
ob=4.76
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=4.76	1	((2,4*2+1,5*1)*2+(2,05*2+1,5*1)*2)*0,2					

[RMS 1]
nz=1.726	0	1.726
np=1
wa=0
wb=0
il=8.2158

[RMS 77]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0
il=4.998

[RMS 78]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0
il=28.56

[RMS 3]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 12]
nz=0.018	0	0.018
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0857

[RMS 13]
nz=0.0142	0	0.0142
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0676

[POZYCJA]
id=54
pd=IGM wyd.I 1999	KNR	0-23 2613-06	0-23	2613-06		1
mpn=1211
na=Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - przyklejenie warstwy siatki na ścianach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=56
ob=4.76
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=4.76	1	((2,4*2+1,5*1)*2+(2,05*2+1,5*1)*2)*0,2					

[RMS 1]
nz=0.623	0	0.623
np=1
wa=0
wb=0
il=2.9655

[RMS 78]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0
il=28.56

[RMS 81]
nz=1.135	0	1.135
np=1
wa=0
wb=0
il=5.4026

[RMS 3]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 12]
nz=0.008	0	0.008
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0381

[RMS 13]
nz=0.0059	0	0.0059
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0281

[POZYCJA]
id=55
pd=IGM wyd.I 1999	KNR	0-23 2613-07	0-23	2613-07		1
mpn=1211
na=Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej przyklejenie warstwy siatki na ościeżach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=57
ob=4.76
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=4.76	1	((2,4*2+1,5*1)*2+(2,05*2+1,5*1)*2)*0,2					

[RMS 1]
nz=1.41	0	1.41
np=1
wa=0
wb=0
il=6.7116

[RMS 78]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0
il=28.56

[RMS 81]
nz=1.643	0	1.643
np=1
wa=0
wb=0
il=7.8207

[RMS 3]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 12]
nz=0.008	0	0.008
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0381

[RMS 13]
nz=0.0059	0	0.0059
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0281

[POZYCJA]
id=58
pd=IGM wyd.I 1999	KNR	0-23 0931-01	0-23	0931-01		1
mpn=_1211
na=Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=58
ob=150.5
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=150.5	1	150,5					

[RMS 1]
nz=0.105	0	0.105
np=1
wa=0
wb=0
il=15.8025

[RMS 90]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0
wb=0
il=45.15

[RMS 3]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 13]
nz=0.0004	0	0.0004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0602

[POZYCJA]
id=59
pd=IGM wyd.I 1999	KNR	0-23 0933-02	0-23	0933-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekoracyjnych o fakturze rustykalnej gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=59
ob=150.5
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=150.5	1	150,5					

[RMS 1]
nz=0.4986	0	0.4986
np=1
wa=0
wb=0
il=75.0393

[RMS 92]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0
il=451.5

[RMS 3]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 12]
nz=0.0064	0	0.0064
np=1
wa=0
wb=0
il=0.9632

[RMS 13]
nz=0.009	0	0.009
np=1
wa=0
wb=0
il=1.3545

[POZYCJA]
id=60
pd=ATHENASOFT wyd.I 2005	KNR	AT-31 0601-02	AT-31	0601-02		1
mpn=1211
na=Malowanie elewacji farbą silikonową - wykonane ręcznie; podłoże silnie chłonące - kolor wg akceptacji Zamawiającego kolor nawiązujący do elewacji istniejacych budynków
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=60
ob=150.5
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=150.5	1	150,5					

[RMS 1]
nz=0.283	0	0.283
np=1
wa=0
wb=0
il=42.5915

[RMS 93]
nz=0.25	0	0.25
np=1
wa=0
wb=0
il=37.625

[RMS 94]
nz=0.4	0	0.4
np=1
wa=0
wb=0
il=60.2

[RMS 3]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 95]
nz=0.0005	0	0.0005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0752

[POZYCJA]
id=63
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0607-01	2-02	0607-01		1
mpn=_1211
na=Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe- ułożone na stropie, pod szlichtę betonową -piętro
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=61
ob=56.448
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=56.448	1	((2.8*8.4)*1.2)*2					

[RMS 1]
nz=0.3596	0	0.3596
np=1
wa=0
wb=0
il=20.2987

[RMS 101]
nz=1.2	0	1.2
np=1
wa=0
wb=0
il=67.7376

[RMS 3]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 27]
nz=0.0112	0	0.0112
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6322

[RMS 28]
nz=0.0068	0	0.0068
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3838

[POZYCJA]
id=62
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0609-03	2-02	0609-03		1
mpn=_1211
na=Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr. 20cm EPS 150
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=62
ob=23.52
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=23.52	1	2,8*8,4					

[RMS 1]
nz=0.0891	0	0.0891
np=1
wa=0
wb=0
il=2.0956

[RMS 99]
nz=0.16	0	0.16
np=1
wa=0
wb=0
il=3.7632

[RMS 3]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 27]
nz=0.0032	0	0.0032
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0753

[RMS 28]
nz=0.0047	0	0.0047
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1105

[POZYCJA]
id=64
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0609-04	2-02	0609-04		1
mpn=_1211
na=Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - każda następna warstwa - dwie warstwy gr. 20cm EPS 150
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=63
ob=47.04
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=47.04	1	(2.8*8.4)*2					

[RMS 1]
nz=0.0723	0	0.0723
np=1
wa=0
wb=0
il=3.401

[RMS 99]
nz=0.21	0	0.21
np=1
wa=0
wb=0
il=9.8784

[RMS 3]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 27]
nz=0.0032	0	0.0032
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1505

[RMS 28]
nz=0.0047	0	0.0047
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2211

[POZYCJA]
id=66
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1106-07	2-02	1106-07		1
mpn=_1211
na=Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=64
ob=21.28
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=21.28	1	2,8*7,6					

[RMS 1]
nz=0.074	0	0.074
np=1
wa=0
wb=0
il=1.5747

[RMS 105]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=21.7056

[RMS 3]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 27]
nz=0.0011	0	0.0011
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0234

[RMS 28]
nz=0.0017	0	0.0017
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0362

[POZYCJA]
id=65
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1102-02 1102-03 	2-02	1102-02	 1102-03 	1
mpn=135:0:7009171,101211
na=Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 70 mm zatarte na gładko
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=65
ob=21.28
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=21.28	1	2,8*7,6					

[RMS 1]
nz=1.0168	0	1.0168
np=1
wa=0
wb=0
il=21.6375

[RMS 102]
nz=0.0731	0	0.0206+5*0.0105
np=1
wa=0
wb=0
il=1.5556

[RMS 103]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0064

[RMS 104]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=0
wb=0
il=1.4896

[RMS 59]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0064

[RMS 3]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 27]
nz=0.1103	0	0.0313+5*0.0158
np=1
wa=0
wb=0
il=2.3472

[RMS 28]
nz=0.0006	0	0.0006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0128

[POZYCJA]
id=67
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0803-06	2-02	0803-06		1
mpn=_1211
na=Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=66
ob=31.64
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=31.64	1	11,3*2,8					

[RMS 1]
nz=0.7091	0	0.7091
np=1
wa=0
wb=0
il=22.4359

[RMS 106]
nz=0.0027	0	0.0027
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0854

[RMS 107]
nz=0.0173	0	0.0173
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5474

[RMS 108]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1266

[RMS 3]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 27]
nz=0.0376	0	0.0376
np=1
wa=0
wb=0
il=1.1897

[POZYCJA]
id=68
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0803-03	2-02	0803-03		1
mpn=_1211
na=Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach, wraz z uzupełnienie tynków po robotach rozbiórkowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=67
ob=64.41
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=64.41	1	(2.7*8.3)*2+(3.2*2.6)*2+1.5*2.1*2+10-1,5*2,4*2-1,5*2,05*2					

[RMS 1]
nz=0.5729	0	0.5729
np=1
wa=0
wb=0
il=36.9005

[RMS 106]
nz=0.0027	0	0.0027
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1739

[RMS 107]
nz=0.0206	0	0.0206
np=1
wa=0
wb=0
il=1.3268

[RMS 108]
nz=0.0021	0	0.0021
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1353

[RMS 3]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 27]
nz=0.0378	0	0.0378
np=1
wa=0
wb=0
il=2.4347

[POZYCJA]
id=69
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0810-03	2-02	0810-03		1
mpn=_1211
na=Wykonywane ręcznie tynki wewnętrzne zwykłe kat. II na ościeżach otworów o pow. ponad 3 m2 o szerokości powyżej 20 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=68
ob=7.5
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=7.5	1	(2,4*2+1,5)*2*0,4+(1,5*2,05*2)*2*0,2					

[RMS 1]
nz=1.6357	0	1.6357
np=1
wa=0
wb=0
il=12.2677

[RMS 107]
nz=0.0201	0	0.0201
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1508

[RMS 108]
nz=0.0022	0	0.0022
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0165

[RMS 3]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 27]
nz=0.033	0	0.033
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2475

[POZYCJA]
id=70
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1131-02	202	1131-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 - pod wykłądziny PCV w poziomie parteru
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=69
ob=26.04
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=26.04	1	9,3*2,8					

[RMS 1]
nz=0.11	0	0.11
np=1
wa=0
wb=0
il=2.8644

[RMS 109]
nz=7.96	0	7.96
np=1
wa=0
wb=0
il=207.2784

[RMS 3]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 28]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2604

[RMS 110]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=1.0416

[POZYCJA]
id=71
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1123-02	2-02	1123-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych wykładzina podłogowa rulonowa  z PCV bez warstwy izolacyjnej  o  parametrach  nie  gorszych  niż  TARKET  iQ  OPTIMA:  do  użytku  w  przemyśle  43,  Grubość  warstwy  użytkowej/  całkowita  -  min.  2,0  [mm],  ciężar  całkowity  min.  2800  [g/m2],  forma  dostawy Grupa  ścieralnosci  Grupa  T: mniejsza  równa  -  2  [mm3],  odziaływanie  kółek  krzesła  -  odporna,  trwałosc  kolorów  większa  równa  -  6,  odporniość  chemiczna:  dobra,  ochrona  przeciw  bakteriom:  nie  sprzyja  rozwojowi  bakterii,  antypoślizgowość:  R11,  wytrzymałość  spoin  większ  równa  240  [N/50  mm] - PARTER
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=70
ob=26.04
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=26.04	1	9,3*2,8					

[RMS 1]
nz=0.395	0	0.395
np=1
wa=0
wb=0
il=10.2858

[RMS 114]
nz=1.09	0	1.09
np=1
wa=0
wb=0
il=28.3836

[RMS 112]
nz=0.6	0	0.6
np=1
wa=0
wb=0
il=15.624

[RMS 113]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0
il=2.604

[RMS 3]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 27]
nz=0.0057	0	0.0057
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1484

[RMS 42]
nz=0.0041	0	0.0041
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1068

[POZYCJA]
id=72
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1124-02	2-02	1124-02		1
mpn=_1211
na=Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe - cokoliki 1310o  parametrach  nie  gorszych  niż  TARKET  iQ  OPTIMA:  do  użytku  w  przemyśle  43,  Grubość  warstwy  użytkowej/  całkowita  -  min.  2,0  [mm],  ciężar  całkowity  min.  2800  [g/m2],  forma  dostawy Grupa  ścieralnosci  Grupa  T: mniejsza  równa  -  2  [mm3],  odziaływanie  kółek  krzesła  -  odporna,  trwałosc  kolorów  większa  równa  -  6,  odporniość  chemiczna:  dobra,  ochrona  przeciw  bakteriom:  nie  sprzyja  rozwojowi  bakterii,  antypoślizgowość:  R11,  wytrzymałość  spoin  większ  równa  240  [N/50  mm] - PARTER
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=71
ob=2.79
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2.79	1	9,3*2*0,15					

[RMS 1]
nz=0.294	0	0.294
np=1
wa=0
wb=0
il=0.8203

[RMS 116]
nz=1.112	0	1.112
np=1
wa=0
wb=0
il=3.1025

[RMS 3]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 27]
nz=0.0039	0	0.0039
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0109

[RMS 42]
nz=0.0101	0	0.0101
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0282

[POZYCJA]
id=73
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1123-04	2-02	1123-04		1
mpn=1211
na=Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych - PARTER
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=72
ob=28.83
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=28.83	1	9.3*2*0.15+26,04					

[RMS 1]
nz=0.126	0	0.126
np=1
wa=0
wb=0
il=3.6326

[RMS 117]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.8649

[RMS 3]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=75
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 0842-01	202	0842-01		1
mpn=1211
na=(z.VII) Osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami i wykładziną  w pomieszczeniach o pow. do 8 m2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=73
ob=6.7
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=6.7	1	2,8+1,1+2,8					

[RMS 1]
nz=0.0936	0	0.0936
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6271

[RMS 119]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0
il=6.901

[RMS 3]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 27]
nz=0.0002	0	0.0002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0013

[RMS 28]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.002

[POZYCJA]
id=78
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1134-01	202	1134-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome (sufity, podłogi pod płytki podłogowe)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=74
ob=88.6
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=88.6	1	(11*2,8)*2+10*2,7					

[RMS 1]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0
il=5.316

[RMS 124]
nz=0.21	0	0.21
np=1
wa=0
wb=0
il=18.606

[RMS 3]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 27]
nz=0.0002	0	0.0002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0177

[RMS 28]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0266

[POZYCJA]
id=79
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1134-02	202	1134-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=75
ob=114.702
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=114.702	1	(9.7*2+2*2)*(3.13-1.5)+(10.2*2+3*2)*2.9					

[RMS 1]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0
il=9.1762

[RMS 124]
nz=0.22	0	0.22
np=1
wa=0
wb=0
il=25.2344

[RMS 3]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 27]
nz=0.0002	0	0.0002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0229

[RMS 28]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0344

[POZYCJA]
id=76
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0815-02	2-02	0815-02		1
mpn=_1211
na=Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=76
ob=114.702
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=114.702	1	(9.7*2+2*2)*(3.13-1,5)+(10.2*2+3*2)*2.9					

[RMS 1]
nz=0.5605	0	0.5605
np=1
wa=0
wb=0
il=64.2905

[RMS 120]
nz=1.5	0	1.5
np=1
wa=0
wb=0
il=172.053

[RMS 121]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=114.702

[RMS 122]
nz=0.043	0	0.043
np=1
wa=0
wb=0
il=4.9322

[RMS 123]
nz=0.00175	0	0.00175
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2007

[RMS 3]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 27]
nz=0.0018	0	0.0018
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2065

[RMS 28]
nz=0.0029	0	0.0029
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3326

[POZYCJA]
id=77
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0815-06	2-02	0815-06		1
mpn=_1211
na=Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=77
ob=57.8
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=57.8	1	11*2,8+10*2,7					

[RMS 1]
nz=0.5417	0	0.5417
np=1
wa=0
wb=0
il=31.3103

[RMS 120]
nz=2.5	0	2.5
np=1
wa=0
wb=0
il=144.5

[RMS 121]
nz=1.5	0	1.5
np=1
wa=0
wb=0
il=86.7

[RMS 123]
nz=0.0027	0	0.0027
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1561

[RMS 3]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 27]
nz=0.0029	0	0.0029
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1676

[RMS 28]
nz=0.0039	0	0.0039
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2254

[POZYCJA]
id=80
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1134-02	202	1134-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=Gruntowanie podłoży preparatami betonkontakt na lamperiach farba olejna - powierzchnie pionowe
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=78
ob=37.248
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=37.248	1	23.28*1.6					

[RMS 1]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0
il=2.9798

[RMS 124]
nz=0.22	0	0.22
np=1
wa=0
wb=0
il=8.1946

[RMS 3]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 27]
nz=0.0002	0	0.0002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0074

[RMS 28]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0112

[POZYCJA]
id=82
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1505-01	2-02	1505-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania -sufity , kolor biały
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=79
ob=57.8
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=57.8	1	11*2.8+10*2.7					

[RMS 1]
nz=0.1391	0	0.1391
np=1
wa=0
wb=0
il=8.04

[RMS 125]
nz=0.2891	0	0.2891
np=1
wa=0
wb=0
il=16.71

[RMS 3]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 28]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0173

[POZYCJA]
id=81
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1505-01	2-02	1505-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - kolory pastelowe - ściany
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=80
ob=114.7
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=114.7	1	114,7					

[RMS 1]
nz=0.1391	0	0.1391
np=1
wa=0
wb=0
il=15.9548

[RMS 125]
nz=0.2891	0	0.2891
np=1
wa=0
wb=0
il=33.1598

[RMS 3]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 28]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0344

[POZYCJA]
id=83
pd=HENKEL wyd.I 2005	ZKNR	C-1 0111-03	C-1	0111-03		1
mpn=_1211
na=Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Wykonanie ręczne cienkowarstwej wyprawy z tynku silikonowego CT 74 o fakturze "kamyczkowej" na gotowym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (ziarno 1,5 mm).- lamperie
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=81
ob=68.7
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=68.7	1	(11*2+10,4*2+1*2+0,5*2)*1,5					

[RMS 1]
nz=0.5435	0	0.5435
np=1
wa=0
wb=0
il=37.3385

[RMS 126]
nz=2.57	0	2.57
np=1
wa=0
wb=0
il=176.559

[RMS 3]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 127]
nz=0.0055	0	0.0055
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3779

[RMS 13]
nz=0.0075	0	0.0075
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5152

[POZYCJA]
id=84
pd=ATHENASOFT wyd.I 2007	KNR	AT-23 0201-07	AT-23	0201-07		1
mpn=121,0:2,0911
na=Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej grubowarstwowej; płytki o wymiarach 60x60 cm - płytki wg akceptacji Zamawiajacego
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=82
ob=23.66
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=23.66	1	8,45*2,8					

[RMS 1]
nz=1.27	0	1.27
np=1
wa=0
wb=0
il=30.0482

[RMS 128]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=26.026

[RMS 129]
nz=0.26	0	0.26
np=1
wa=0
wb=0
il=6.1516

[RMS 130]
nz=1.84	0	1.84
np=1
wa=0
wb=0
il=43.5344

[RMS 3]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 21]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.7098

[RMS 131]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.7098

[POZYCJA]
id=85
pd=ATHENASOFT wyd.I 2007	KNR	AT-23 0301-09	AT-23	0301-09		1
mpn=1211
na=Okładziny stopni z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej epoksydowej - pozioma część stopnia o szer. do 35 cm; kształtki o wymiarach 30x60 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=83
ob=32.4
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=32.4	1	2.7*6*2					

[RMS 1]
nz=0.52	0	0.52
np=1
wa=0
wb=0
il=16.848

[RMS 132]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0
il=34.02

[RMS 133]
nz=1.42	0	1.42
np=1
wa=0
wb=0
il=46.008

[RMS 134]
nz=0.13	0	0.13
np=1
wa=0
wb=0
il=4.212

[RMS 3]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 21]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.648

[RMS 131]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.648

[POZYCJA]
id=86
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 2809-04	202	2809-04		1
mpn=121,0:0,0911
na=(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=84
ob=24
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=24	1	11*2+1*2					

[RMS 1]
nz=0.33	0	0.33
np=1
wa=0
wb=0
il=7.92

[RMS 135]
nz=0.129	0	0.129
np=1
wa=0
wb=0
il=3.096

[RMS 136]
nz=0.54	0	0.54
np=1
wa=0
wb=0
il=12.96

[RMS 137]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0
il=1.44

[RMS 3]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 27]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.096

[RMS 28]
nz=0.006	0	0.006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.144

[POZYCJA]
id=87
pd=ATHENASOFT wyd.I 2005	KNR	AT-31 0705-01	AT-31	0705-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Montaż profili dylatacyjnych prostych lub kątowych - maskownice dylatacyjne pomiędzy budynkiem A oraz budynkiem C
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=85
ob=22
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=22	1	(2,7*2+2,8*2)*2					

[RMS 1]
nz=0.18	0	0.18
np=1
wa=0
wb=0
il=3.96

[RMS 138]
nz=0.44	0	0.44
np=1
wa=0
wb=0
il=9.68

[RMS 139]
nz=0.8	0	0.8
np=1
wa=0
wb=0
il=17.6

[RMS 140]
nz=0.00019	0	0.00019
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0042

[RMS 3]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 141]
nz=0.0007	0	0.0007
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0154

[RMS 95]
nz=0.0005	0	0.0005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.011

[ELEMENT 1]
na=ROBOTY INSTALACYJNE
wa=0
kn=0	0	0
id=88
nu=3
cpv=45330000-9
wn=			

[POZYCJA]
id=94
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0336-01	4-01	0336-01		1
mpn=1211
na=Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=86
ob=13.6
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=13.6	1	8+2,8*2					

[RMS 1]
nz=0.64	0	0.64
np=1
wa=0
wb=0
il=8.704

[POZYCJA]
id=92
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0111-01	2-15	0111-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Rurociągi z tworzyw sztucznych  (alupex) o śr.zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych C.O. wykonane pod tynkowo parter , posadzkowo piętro
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=87
ob=27.2
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=27.2	1	9,5+2*3,1+8+2+1,5					

[RMS 1]
nz=0.286	0	0.286
np=1
wa=0
wb=0
il=7.7792

[RMS 146]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=29.92

[RMS 147]
nz=0.224	0	0.224
np=1
wa=0
wb=0
il=6.0928

[RMS 148]
nz=1.43	0	1.43
np=1
wa=0
wb=0
il=38.896

[RMS 3]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 42]
nz=0.0017	0	0.0017
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0462

[POZYCJA]
id=95
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0116-01	2-15	0116-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm -wpięcie do istniejacej instalacji
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=88
ob=8
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8					

[RMS 1]
nz=0.289	0	0.289
np=1
wa=0
wb=0
il=2.312

[RMS 150]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0
il=24

[RMS 151]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 148]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 3]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 42]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.008

[POZYCJA]
id=91
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-07	2-15	0418-07		1
mpn=1211
na=Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm - 2x parter
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=89
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[RMS 1]
nz=1.88	0	1.88
np=1
wa=0
wb=0
il=3.76

[RMS 145]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 3]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 42]
nz=0.56	0	0.56
np=1
wa=0
wb=0
il=1.12

[POZYCJA]
id=93
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-06	2-15	0418-06		1
mpn=1211
na=Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 300-500 mm i długości do 3000 mm - CV 22 -1800mmm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=90
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=1.99	0	1.99
np=1
wa=0
wb=0
il=1.99

[RMS 149]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 3]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 42]
nz=0.58	0	0.58
np=1
wa=0
wb=0
il=0.58

[POZYCJA]
id=89
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0412-02	2-15	0412-02		1
mpn=1211
na=Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm - zawory termostatyczne
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=91
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3					

[RMS 1]
nz=0.267	0	0.267
np=1
wa=0
wb=0
il=0.801

[RMS 142]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 3]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 42]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.012

[POZYCJA]
id=90
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0412-06	2-15	0412-06		1
mpn=1211
na=Zawory odpowietrzające do grzejnika o śr. 6 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=92
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3					

[RMS 1]
nz=0.162	0	0.162
np=1
wa=0
wb=0
il=0.486

[RMS 143]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 3]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[ELEMENT 1]
na=INSTALACJE ELEKTRYCZNE
wa=0
kn=0	0	0
id=97
nu=4
cpv=45310000-3
wn=			

[POZYCJA]
id=98
pd=WACETOB 1995,biuletyny do 9 1996	KSNR	5 0405-02	5	0405-02		1
mpn=121,0:0,092,0:0,0911
na=Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach administracyjnych na przełącznik schodowy lub krzyżowypodłoże betonowe - dwa wyłączniki, 6 punkty oświetlenia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=93
ob=8
jm=wyp.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	2+3+3					

[RMS 1]
nz=2.71	0	2.71
np=1
wa=0
wb=0
il=21.68

[RMS 159]
nz=7.12	0	7.12
np=1
wa=0
wb=0
il=56.96

[RMS 160]
nz=0.51	0	0.51
np=1
wa=0
wb=0
il=4.08

[RMS 3]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=101
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	5-06 1605-02	5-06	1605-02		1
mpn=1211
na=Instalowanie puszek p/t  na cegle
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=94
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.913	0	0.913
np=1
wa=0
wb=0
il=3.4877

[RMS 164]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[POZYCJA]
id=99
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 0909-01	4-03	0909-01		1
mpn=_1211
na=Montaż złączy świecznikowych 2 biegunowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=95
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[RMS 1]
nz=0.0945	0	0.0945
np=1
wa=0
wb=0
il=0.189

[RMS 161]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=2.04

[RMS 3]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=100
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-25 0627-03	2-25	0627-03		1
mpn=1211
na=Oprawy oświetleniowe na podłożu betonowym - sufitowe natynkowe rastrowe LED 4x18W - parter , piętro
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=96
ob=6
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6					

[RMS 1]
nz=0.49	0	0.49
np=1
wa=0
wb=0
il=2.94

[RMS 163]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=6.24

[RMS 3]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=102
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1205-01	4-03	1205-01		1
mpn=_1211
na=Pomiar elektryczne
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=97
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=6.2	0	6.2
np=1
wa=0
wb=0
il=6.2

